**Guide du fonctionnement du tableau indicateur du parc St-Laurent**

L’appareil s’ouvre avec la switch sur le côté droit.

Lorsque vous mettez l’appareil sous tension, il va vous demander si vous voulez continuer à l’endroit où celui-ci s’est fermé ; il faut répondre ‘YES’.

Ensuite, il faut placer le début de match ; voici ce qu’il faut faire :

1. Peser sur ‘SET’, ‘INNING’ et 1.
2. Peser sur ‘SET’, ‘GUEST SCORE’ et 0.
3. Peser sur ‘SET’, ‘HOME SCORE’ et 0.
4. Peser sur ‘SET’, ‘OUT’ et 0.

Les manches sont changées comme pour le point 1 ; par exemple, pour mettre la 2e manche, il faut peser sur ‘SET’, INNING’ et 2.

Pour les points, il faut juste peser sur ‘GUEST SCORE’ (visiteur) ou HOME SCORE’ (local) et le nombre de points marqués sur le jeu.

Pour les retraits, c’est la même chose mais quand on arrive à 3, les retraits font un reset et reviennent à 0.